水利部水工金属结构质量检验测试中心

中央级科学事业单位改善科研条件专项资金项目询价函
尊敬的供应商：

我单位拟开展科学实验室屋顶防水改造，现进行公开询价，竭诚欢迎具备资质条件的单位报名参加。
一、项目名称及内容

1.项目名称：水利部水工金属结构质量检验测试中心科学实验室屋顶防水改造项目

2.采 购 人：水利部水工金属结构质量检验测试中心

　　3.资金来源：财政资金

4.施工周期：60天

5.改造内容及方案：见工程量清单
二、供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

③法律、行政法规规定的其他条件。

2.具有防水防腐保温工程专业承包贰级资质和安全生产许可证，近两年内具备类似业绩不低于两个。
3.本项目不接受联合体投标。

三、投标文件要求

供应商应按询价函规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括：

1.报价文件，综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费和利润；

2.公司营业执照或副本复印件；

3.资格、资质证明文件复印件；

4.法人和项目经理身份证复印件；

5.2个以上业绩证明（合同、验收文件等）复印件；

6.防水卷材生产企业的全国工业产品生产许可证复印件；

7.针对本项目的施工工艺及方案，安全生产措施等；

上述复印件须加盖公章。
投标文件的递交截止时间：2024年5月20日下午17时整。
四、采购公告发布媒介

本次采购公告在水利部水工金属结构质量检验测试中官网上公开发布。

五、注意事项

1.自公告发布时间之日起至投标截止时间止，被各级人民政府财政部门作出禁止参加政府采购活动行政处罚决定的单位不得参与本项目投标（有效期内）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加该项目投标。

3.本项目开标不足三家的直接转为竞争性谈判。

4.符合上述资格条件要求，如有意竞标，请将响应文件密封在一个包装袋中，作为最终报价，可邮寄或递交至水利部水工金属结构质量检验测试中心，文件份数：一正二副。

5.本项目不收取投标保证金。

6.本项目报价为一次性包干价，供应商应充分考虑项目施工过程中的安全文明施工措施费、税费等费用，除采购人增加项目清单以外的工程量外，不再增加任何费用。
六、联系方式

联系人：孔先生 
联系方式：0371-65591878

地址：河南省郑州市惠济区迎宾路34号
邮编：450044

附件：工程量清单
水利部水工金属结构质量检验测试中心
2022年4月30日

附件 

工程量清单

	项目
	序号
	内容
	单位
	数量

	屋面1
	1
	拆除保护层
	平方
	660.35

	
	2
	拆除保温层
	平方
	660.35

	
	3
	拆除防水层
	平方
	760.35

	
	4
	垃圾外运
	立方
	231.12

	
	5
	水泥砂浆找平
	平方
	660.35

	
	6
	4.0厚国标SBS改性沥青卷材隔汽层一层
	平方
	836.35

	
	7
	排气管道施工和安装
	米
	150

	
	8
	珍珠岩找坡
	平方
	660.35

	
	9
	70厚挤塑聚苯板，乙烯泡沫塑料板
	平方
	660.35

	
	10
	30厚C2细石混泥土找平层
	平方
	660.35

	
	11
	2.0厚非固化+4.0厚SBS改性沥青卷材及基层处理剂
	平方
	836.35

	
	12
	200克无纺布过滤层
	平方
	660.35

	
	13
	5.0厚C2细石砂浆土内配4a150双面钢筋网片
	平方
	660.35

	
	14
	原屋面障碍物拆卸和恢复
	项
	1

	屋面2
	1
	拆除保护层
	平方
	265

	
	2
	拆除保温层
	平方
	265

	
	3
	拆除防水层
	平方
	297

	
	4
	垃圾外运
	立方
	92.75

	
	5
	水泥砂浆找平
	平方
	265

	
	6
	4.0厚国标SBS改性沥青卷材隔汽层一层
	平方
	324.4

	
	7
	排气管道施工和安装
	米
	45

	
	8
	珍珠岩找坡
	平方
	265

	
	9
	70厚挤塑聚苯板，乙烯泡沫塑料板
	平方
	265

	
	10
	30厚C2细石混泥土找平层
	平方
	265

	
	11
	2.0厚非固化+4.0厚SBS改性沥青卷材及基层处理剂
	平方
	324.4

	
	12
	200克无纺布过滤层
	平方
	265

	
	13
	5.0厚C2细石砂浆土内配4a150双面钢筋网片
	平方
	265

	
	14
	原屋面障碍物拆卸和恢复
	项
	1

	
	15
	拆除垃圾二次搬运费
	立方
	92.75

	屋面3
	1
	2.0非固化+4.0厚国标改性沥青防水卷材及基层处理剂
	平方
	284.32

	
	2
	0.4厚聚乙烯膜一层或200克无纺布一层
	平方
	190

	
	3
	5.0厚1:2.5水泥砂浆保护层
	平方
	190

	
	4
	清理原龟裂鼓包SBS，加固基础
	项
	1

	
	5
	屋面2阴角处砌砖
	米
	60

	屋面4
	1
	清理保护层
	平方
	226.65

	
	2
	垃圾外运
	立方
	27.22

	
	3
	拆除垃圾二次搬运费
	立方
	27.22

	
	4
	水泥砂浆找平
	平方
	226.65

	
	5
	2.0非固化+4.0厚国标改性沥青防水卷材及基层处理剂
	平方
	396.77

	
	6
	0.4厚聚乙烯膜一层或200克无纺布一层
	平方
	226.65

	
	7
	5.0厚1:2.5水泥砂浆保护层
	平方
	226.65


