附件1
工程量清单及要求
一、基础装修部分
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	要求

	一
	控制室

	1
	原墙面涂料铲除
	㎡
	44
	1.拆除砌体部位：原砖砌墙体
2.垃圾归堆.收集、整理
3.投标单位综合考虑、自主报价，满足使用单位要求

	2
	墙面基层涂刷加固胶
	㎡
	44
	1.人工费、墙胶。

	3
	墙面乳胶漆
	㎡
	44
	1.刷一遍界面剂，批刮两遍腻子并打磨，刷面漆两遍。
2.铲除非亲水性涂料层。
3.门窗洞口面积减半计算。

	4
	600*1200mm冲孔铝板消音吊顶
	㎡
	7.52
	1.38型轻钢龙骨，间距一般为300㎜。膨胀螺栓固定。                                             2.60*1200mc冲孔铝板安装；                                        3.间隔采用300*600mm冲孔铝板安装；                                                        

	5
	方形LED灯具
	盏
	2
	1.600*600mm规格;                                                  2.白色LED光源；                

	6
	成品实木新门
	扇
	5
	1.成品复合门及门套;                                                  2.含合页拉手、门锁；                                           

	7
	控制室静电地板
	㎡
	7.52
	600*600*35厚抗静电，BDH一008小星花静电纹，防开裂，防脱皮，防火，全钢结构防静电地板HPL和HDG，四周导电胶条封边，加厚耐磨面，加厚底壳。电性能： 表面电阻 106— 109；体电阻率 108— 1010欧姆/厘米耐烟火性能：不小于1600 ℃耐磨性： 4级/6000转耐极冷极热性：15℃－105℃经10次急冷热循环不出现明显裂纹断裂模数：最小值不小于27Mpa，翘曲度： ±0.5%。

	8
	控制室隔墙
	㎡
	14
	新建10公分厚双面石膏板墙体，中间加隔音棉。

	9
	控制室隔墙反射玻璃窗子
	㎡
	2.7
	半透

	二
	会议室

	1
	原墙面涂料铲除
	㎡
	249
	1.原墙面涂料拆除，清除干净；                                                                                         2.拆除建筑垃圾装入垃圾袋中。

	2
	墙面基层涂刷加固胶
	㎡
	249
	1.墙胶。

	3
	墙面乳胶漆
	㎡
	249
	1.刷一遍界面剂，批刮两遍腻子并打磨，刷面漆两遍。
2.铲除非亲水性涂料层。
3.门窗洞口面积减半计算。

	4
	主席台制作
	㎡
	52
	80*80方钢龙骨、18MM阻燃版基层、面铺12mm复合木地板、地台高度20公分。

	5
	石膏板造型吊顶
	㎡
	267
	1.38型轻钢龙骨，间距为300㎜。膨胀螺栓固定。                                             2.平面用9㎜厚纸面石膏板罩面，自攻螺丝钉固定，钉眼点涂防锈漆。石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。                                                          3.立面可使用优质5厘板或双层优质3厘板；                                                        

	6
	插座回路电线
	米
	220
	1.规格:BV-4mm2;
2.配线形式:暗配管内穿线;

	7
	照明、应急电线
	米
	320
	1.规格:BV-2.5mm2;
2.配线形式:暗配管内穿线;

	8
	PVC线管Φ20
	米
	420
	2.规格：PC20
3.配置形式：吊顶

	9
	PVC线管Φ25
	米
	180
	1.规格：PC25
2.配置形式：吊顶

	10
	PVC线管Φ32
	米
	60
	1.规格：PC32
2.配置形式：吊顶

	11
	KBG镀锌线管
	米
	100
	1.规格：PC32
2.配置形式：吊顶

	12
	总配电箱体
	台
	1
	800A标准箱：800×600×250mm（带散热）

	13
	插座
	个
	15
	1.五孔电源插座
2.安装方式：暗装

	14
	多功能地面插座
	个
	6
	1.网络插座TO
2.安装方式:暗装

	15
	照明开关
	个
	3
	1.单联单控开关
2.安装方式：暗装

	16
	LED筒灯
	盏
	29
	安装形式：嵌入式

	17
	主席台形象墙
	㎡
	30
	1.部位：主席台
2.规格：50角铁焊接骨架，15mm阻燃板底层，外贴生态板装饰面

	18
	窗帘轨道
	米
	15.82
	1.安装形式：明装
2.材质：铝合金

	19
	窗帘主布
	㎡
	49
	安装形式：明装

	20
	窗帘纱
	㎡
	49
	安装形式：明装

	21
	演讲桌
	个
	1
	实木胡桃色

	22
	地毯
	㎡
	197
	1.颜色：灰色（根据甲方要求）
2. 地毯绒高：10mm；

	23
	卡布灯箱
	㎡
	88
	1.规格（1.42mm*3.04mm*8/2.8*3.04*8 厚度60–80mm）
2.材质（软膜/珍珠膜、铝合金框）
3.亮度（≥5000cd/㎡或≥150Lux）             

	24
	喷淋头整改
	个
	20
	调整短立管长度

	25
	烟感整改
	个
	4
	调整烟感位置

	26
	广播整改
	个
	4
	调整广播位置

	三
	中央空调改造

	1
	空调清洗
	个
	9
	拆除清理安装

	2
	风口
	个
	10
	单层（带过滤）

	3
	保温
	立方
	1
	B1级防火

	4
	风道
	㎡
	79.2
	阻燃防火

	5
	冷凝水管
	米
	44
	含水管保温

	6
	吊支架及辅材
	米
	1
	吊丝管卡，软连接

	7
	室内电料部分
	米
	160
	国标纯铜阻燃电线

	8
	控制面板
	个
	1
	触摸面板，一控多机，适用于大金中央空调


二、设备部分
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	要求

	一
	显示屏

	1
	全彩LED显示屏
	m²
	8.589
	1.像素点间距：≤1.538mm，模组尺寸：320mm*160mm，像素密度：≥422753Dots/㎡；
2.模块级数字校正储存技术，每个基本模块上都装有CPU,将亮度、色度、色温、刷新率、灰度等级等校正数据储存在模块上；

3.灰度处理能力：红、绿、蓝各16384级，支持色彩和亮度自动调整，对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性；
4.中央亮度为100cd/m²白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%、垂直视角60°时亮度衰减率≤10%；
5.支持对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行综合式一键视觉修正；
6.具备一键开启或关闭背光灯功能，具备有效监控、断电保护功能；
7.电源和信号I/O连接均采用高可靠性的防水插头。


	2
	供电系统
	台
	39
	1.输入电压：176VAC~264VAC，输出电压：4.5V，输出电流：40A；
2.抗电强度：输入对输出，施加象AC2000V/1min,应无击穿和飞弧现象；输入对地，施加AC1500V/1min,应无击穿和飞弧现象；输出对地，施加AC500V/1min,应无击穿和飞弧现象；
3.浪涌电流：≤60A/230VAC；
4.开关电源通过电压稳定度试验、稳压范围试验、负载稳定度试验。

	3
	接收卡
	张
	52
	1.支持1级起灰；
2.支持14bit精度逐点校正、亮度一体化逐点校正；
3.一卡支持所有芯片，无需切换或升级程序。

	4
	 视频处理器
	台
	1
	五画面；带载1040万、横向最大16384、纵向最大8192；输入:4xDVI、1xHDMI2.0、1*3G SDI；输出:16x网口、4*10G光纤、1*HDMI预监；支持HDR10高画质显示

	5
	配电柜
	台
	1
	1.具备过压过流、短路断路以及漏电保护措施；
2.具有远程上/断电功能。

	二
	视频会议系统

	1
	高清云台摄像机
	台
	3
	1.20倍光学变倍，12.8英寸210万像素CMOS；
2.RS-232C远程控制（VISCA协议/Pelco-D/Pelco-P）255个位置预设位；
3.多功能遥控器；可倒装；支持中英文菜单；
4.1*SDI,1* HDMI,1*AUDIO IN,1* DC 12V,1*Rs232IN,1* RS232 0UT,l*485,l* LINK ACT；（提供具有CNAS、CMA标识的第三方检验报告）
5.20 倍光学变焦，并支持 16 倍数字变焦（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检验报告）；
6.支持使用 RS232 和 RS485 串口，可对摄像机进行控制。

	2
	HDMI矩阵
	台
	1
	1.具有≥8路HDMI输入，≥8路HDMI输出，分辨率最大支持4096x2160@30Hz，并向下兼容；
2.HDMI内嵌音频输入和输出，具有≥1路3.5mm音频解嵌输出接口，该接口可同步解嵌指定输出的1路HDMI音频；
3.具有RS-232输入接口≥1路、RS-232输出接口≥1路、RJ45≥1路，具有1个OFF/ON电源开关；
4.视频切换功能支持4K30分辨率无缝切换；
5.内置EDID、支持单独调节每路输出视频分辨率，可单独调节每一路输出的亮度和对比度；
6.每一路输出具有输出视频显示开/关控制按键，可任意管理开/关一路或多路视频的画面显示；
8.支持画面拼接功能、支持不少于16种场景保存调用功能，支持轮询功能；
9.支持不少于四种控制方式：WEB浏览器控制、上位机软件控制、遥控器控制、串口控制；
10.管理端可直接打开/关闭LCD显示，LCD显示屏待机时间具有多种选择，包含待机显示/不显示/15秒/30秒/60秒等；

	3
	采集卡
	台
	1
	1.超高清：4K HDR画面输入/环出；
2.4K 30FPS采集：支持3840x2160 30FPS视频采集；
3.120 FPS高帧率采集：全高清画质下可录制120FPS ；
4.全高清HDR采集：可录制1080p60 HDR的画面；
5.USB3.0即插即用：支持UVC协议，无需手动安装驱动；
6.多采集格式：支持YUY2, NV12, P010和RGB32彩色格式 。

	4
	工作站
	台
	2
	1.非OEM产品；
2.处理器参数：≥ I5-14500，≥14核心，20线程，最大频率≥5.0GHz，二级缓存≥11.5M；
3.芯片组：配置≥Q系列芯片组；
4.内存参数：≥16GB*1 DDR5双通道内存，最大支持64G扩展，并提供不少于2个插槽；
5.存储参数：配1块M.2 512GB PCIE Nvme M.2 SSD并提供质保期内硬盘不返还服务。

	三
	音响系统

	1
	全频线阵
	只
	4
	1.额定阻抗：不小于6Ω；
2.额定功率（AES）不小于150W；
3.特性灵敏度：不小于95dB；
4.最大声压级：不小于122dB；
5.额定频率范围：100～19000Hz；
6.不小于1×5"两分频同轴驱动单元；
7.覆盖角度（H×V）：100°×10°；
8.输入接口：NL4MP×2。

	2
	线阵低音
	只
	2
	1.额定阻抗：不小于6Ω；
2.额定功率（AES）：不小于260W；
3.特性灵敏度：不小于92dB；
4.最大声压级：不小于121dB；
5.额定频率范围：不小于50～500Hz；
6.不小于1×8"低频驱动单元；
7.设备接口：快装插座×2。

	3
	线阵吊架
	个
	2
	配合线阵音箱吊装

	4
	全频、低音功放
	台
	2
	1.额定功率：不小于2×300W/8Ω，2×450W/4Ω；
2.频率响应：20Hz～20kHz ±1dB；
3.输入灵敏度：0dBu（775mV）；
4.输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ；
5.总谐波失真(1kHz)：≤0.1%；
6.信噪比(A计权)：≥100dB；
7.串音衰减(1kHz)：≥70dB；
8.电压适应范围：AC110-242V，50Hz/60Hz。


	5
	模拟调音台
	台
	1
	1.不少于14路输入，8个单声道话筒+3个立体声道，通道3段参量均衡器；
2.99DSP混响效果器，USB播放，录音，蓝牙播放等功能；
3.双10段电平监视；
4.SUB1/2编组输出；
5.监听独立输出，耳机监听输出,一组辅助/效果发送；
6.PAN声像定位，静音开关，信号失真监控灯；
7.主声道L/R，SUB编组，SOLO监听等母线；信号分配按钮，60mm高精度电平衰减推子；
8.48V幻像电源，低切；
9.内置110V/240V，50-60Hz宽频电源；
10.最大功耗：＜30W。


	6
	音箱管理器
	台
	1
	1.不少于3进6出数字音频处理器；
2.采用24位DSP技术，高性能AD/DA编解码器；
3.灵活组合的输入输出，多种分频模式；
4.输入输出音量调节，范围从-80dB到+12dB，最小步进0.1dB；
5.每个输入通道有5段参量均衡(PEQ),每个输出通道有9段参量均衡(PEQ)，每段均有有参量,低架和高架等多种EQ类型选择；
6.输出具备高通和低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择；
7.每个输入/输出通道可设置最长延时达500.00ms，歩进0.021ms；
8.每个输出通道带相位反转功能；通道具有复制功能；
9.输入输出增益：-80dB～+12dB可调，歩进0.1dB
10.压限阈值-40dBu～+20dBu可调，歩进0.5dBu；启动时间0.3ms～200ms可调，释放时间50ms～5000ms可调。

	7
	音频矩阵
	台
	1
	1.不少于4路平衡式话筒／线路输入，具有48V幻象供电软开关;4路平衡式／线路输出
2.高性能AD/DA编解码器，提供24bit/48kHz的杰出音质；
3.具有0dB,10dB,20dB,30dB,40dB多级调节，适用MIC和LINE电平；
4.USB2.0音频接口，支持接U盘录制和播放；
5.自适应反馈消除AFC；
6.自动增益控制AGC；
7.可通过话筒轻松压制背景音乐信号；


8.多种参量均衡类型可选，包括PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP

9.自适应回声消除AEC，快速消除视频会议中产生的回声。




	8
	无线传声器
	套
	1
	1.采用UHF四通道设计；
2.接收机采用1.8寸TFT彩色显示屏，多个通道频道号、频率、电量、音量、音频电平一目了然；
3.接收机内置啸叫抑制，可根据需要开启或关闭；
4.接收机内置4种EQ模式——直通、低切、高切及用户模式，其中用户模式可灵活调节13段 EQ增益，适配更多场合使用；
5.接收机采用真分集接收技术，CPU自动选讯，保证接收稳定，有效预防断频；
6.使用无声轻触电源开关；
7.使用红外对频方式，话筒红外窗口对准主机红外发射口进行对频；
8.采用动态随机ID设计，接收机只接收最后一次对频的发射器；
9.接收机预置多组规避干扰的频率；
10.发射器带1寸LCD显示屏，抗静电设计。

	9
	无线会议系统
主控机
	台
	1
	1.主机采用标准2U机箱设计，兼容19英寸标准机架安装；
2.主机具有2.8英寸全彩显示屏；
3.具有不少于14个独立频段信道，支持多套设备同时部署；
4.主机支持对全部信道进行自动扫描；
5.具有3档可选的扫描时间窗口，可根据环境复杂度选择扫描深度；
6.
具有先进先出、主席模式、限制模式、后进先出 4 种会议模式，最大支持 8 个单元同时发言，并可在 1-8 人间自由设置；
7.音频调节功能具有直通、高切、低切、用户四种 EQ 模式，用户模式下可自定义 15 段均衡调节，每段±6dB可调；
8.具有一键防啸叫、一键混响功能，可根据实际场景选择开启或关闭；
9.系统音量可在主机通过上、下按键设置，调节区间为 0-26，每档调节幅度约2dB。

	10
	无线会议代表单元
	只
	6
	1.压铸式方形咪管，通过固定接头连接底座，可调俯仰角度；
2.14mm镀金电容咪芯，超心形指向性与高灵敏度设计，有效拾音距离不小于60厘米；
3.具有强抗静电功能设计，内置专业级抗干扰电路，可抑制手机等设备带来的射频干扰；
4.带有发言指示灯，单元发言状态时灯为常亮；
5.内置充电电池，配合超低功耗电路，满电可连续工作不低于18小时；
6.具有彩色显示屏，可显示电量、欠压警告，信道、发言计时等信息；
7.会议发射器音量3档可调，最大调节范围6dB；
8.信道可在单元上直接调节，也可由主控机调节后直接跟随；
9.通过会议主机可一键关闭所有单元。

	11
	有源监听音箱
	套
	1
	1.中纤板木制音箱，PVC表面装潢；
2.调节形式：主音量、高低音、话筒混响、话筒音量独立可调；
3.输入接口：一组立体声莲花音频输入，两路话筒输入；
4.输出接口：一路副机功率输出；
5.功    耗：30W/4Ω；
6.频率范围：80Hz~20KHz；
7.输入电源：AC：220V/50Hz；
8.灵 敏 度：93dB±3dB；
9.失 真 度：＜0.1%at1w。

	12
	电源时序器
	台
	1
	1.不少于8路可控电源（国标五孔插座）
2.单通道最大输出电流不小于10A；
3.额定总输出电源不小于25A；内置25A电源滤波器；总电源带空气开关；
4.针对不同设备启动时间，每路电源开关时间支持不小于60秒设定；
5.前面板带市电电压显示；
6.不少于24组用户存储模式；
7.设备支持手动、PC、安卓移动端控制；
8.控制接口不少于1路RS232.1路RJ45；
9.设备支持物联网远程控制。

	13
	音箱线
	米
	200
	2*200支

	14
	辅材
	批
	1
	HDMI线、信号线，网线、电源线等

	15
	机柜
	个
	1
	42U高、600*600*2000mm

	四
	智能灯光系统

	1
	激光灯
	台
	2
	1.1000MW功率：绿100mw,红300mw蓝600mw 播放系统：DMX512，声控、自动；
2.控制系统：高速振镜；扫描角度±20°；
3.控制接口：DMX512（12个控制通道）；
4.电源：AC 110/220V   50/60HZ。

	2
	蜂眼激光灯
	台
	2
	1.光源:6*10W四合一和1*100mW绿激光；
2.电源供应:AC220V/50Hz；
3.发光颜色:全彩激光4种颜色；
4.控制方式:DMX-512信号控制、声控、自走。

	3
	智能灯光
控制器
（声光同步）
	套
	1
	1.支持RS232.TLL通讯协议；
2.中控器：内置，墙板控制；
3.内置：200W12V电源；
4.支持：TT控台灯光调式，电脑模拟控台调式。

	4
	触控面板
（手动切换）
	套
	1
	1.采用RS485通讯协议；
2.RS485，双网口。

	5
	电源线
	米
	50
	国标2×1.5MM²纯铜

	6
	信号线
	米
	50
	国标



附件2
          报价表

[bookmark: _Toc500433235][bookmark: _Toc11076831]1. 报价说明
（1）报价均为完成询价函内容规定的所有任务的报价汇总。供应商应依据本文件的规定进行报价计算并填写本表。
（2）除合同另有规定外，报价总价应包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的全部费用。凡填报不完整的项目报价视同含在报价中，合同执行中不再调整。
（3）报价组成由供应商自主列明细，格式自拟。
[bookmark: _Toc11076832][bookmark: _Toc500433236]2. 报价汇总表
报价汇总表
	总价（人民币）
	（大写）：             
（小写）：             元

	备注
	






供应商：          单位名称             （公章）
法定代表人（或授权委托人）：             （签字或盖章）
日期：         年         月         日
分项报价表
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	要求
	响应

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	
	
	
	
	

	报价总价（人民币）
	（大写）：             
（小写）：             元



备注：“响应”一栏如完全满足要求，可直接填写“满足”，如优于或低于要求，应详细描述。
供应商：          单位名称             （公章）
法定代表人（或授权委托人）：             （签字或盖章）
日期：         年         月         日
附件3
评审办法及评分标准
1.评审办法
（1）本次评审采用综合评分法，将报价人价格部分、商务部分、技术部分等各项因素作为评审的基础，综合评选出最佳方案。每一报价人的最终得分为所有询价工作小组成员给其评分的算数平均值；
（2）报价得分计算采用低价优先法。
（3）综合得分为全体询价工作小组成员对各报价人的打分汇总并计算算术平均值，评分及计算结果均保留小数点后两位。
（4）评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列。按照询价文件满足询价文件全部实质性要求，且评审因素的量化指标评审得分最高的报价人为排名第一的成交候选人。对于按照询价文件规定方式处理后仍出现成交候选人并列的，采取随机抽取方式确定成交候选人顺序，书面记录抽取情况，作为采购文件一并存档。
2.评分标准
	评分项
	评分因素
	标准分
	评分标准

	（1）报价部分评分标准
（40分）
	报价
	40分
	采用低价优先法计算，即：满足询价文件要求且询价价格最低的报价为评审基准价，其价格分为40分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价／报价)×40。
供应商存在下列情况之一的，报价无效：
（1）报价超过询价函中规定的预算金额或者最高限价的；
（2）询价工作小组认为所报改造方案设备技术含量低，不符合询价函要求的；
（3）询价工作小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；
（4）报价文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）超出报价截止时间的。

	（2）商务部分评分标准（20）
	工期
	5分
	满足工期要求得3分。工期比询价文件要求的时间每缩短7个日历天加0.5分，最高得5分。

	
	质保期
	5分
	满足质保期1年得3分，在此基础上，每增加6个月质保期加0.5分，最高得5分。

	
	售后服务承诺
	4分
	说明质保期内售后服务的内容、形式、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。内容科学、合理、针对性强、完善得4分；内容较完善，描述较一般得3分；内容描述较差得2分；未提供的不得分。

	
	培训
	3分
	就本项目提拱的设备培训内容、人员、课程的针对性强、可实施性强、内容描述详实，科学合理得3分；针对性较强、可实施性较强、内容描述较详实，较科学合理得2分；方案不合理，内容不完整，针对性不强，可行性不强得1分；未提供的不得分。

	
	业绩
	3
	每提供一个业绩证明材料得1分，最多得3分

	（3）技术部分评分标准（40分）
	技术指标响应情况
	35分
	报价文件完全满足“工程量清单及要求”具体要求的得满分。
每有1条不满足的扣 1分，扣完为止

	
	设备整体评价
	5分
	评审人员根据所投设备技术指标整体响应情况，从基础装修的完整性和设备的先进性、可靠性、成熟性、综合性能进行打分：基础装修完善且设备先进、可靠、技术成熟、综合性能高得5分；基础装修较完善且设备较先进、可靠、技术较成熟、综合性能较高得3分；基础装修不完善且设备产品性能整体较差得1分。
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