附件1
工程量清单及要求

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	要求

	一层

	一
	门厅

	1
	顶面粉刷石膏层
	15.6
	㎡
	人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。
如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。

	2
	顶面乳胶漆
	15.6
	㎡
	1.工艺：人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。

	3
	墙面基层处理
	22.9
	㎡
	原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。

	4
	粉墙
	22.9
	㎡
	加固找平打磨，乳胶漆

	5
	石材落地门窗套
	9
	m
	18mm阻燃版基层框架，15mm雅士白岩板封面。

	6
	铺贴地砖（800*800地砖）
	12.8
	㎡
	人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护。

	7
	铺贴过门石
	2.1
	m
	根据设计图纸确定过门石位置、尺寸及高度

	8
	对开红铜拉丝门
	1
	套
	304不锈钢基材，表面通过真空电镀/化学着色+拉丝工艺形成红古铜色泽,尺寸：2115mm*2635mm

	二
	走廊

	1
	顶面粉刷石膏层（含普通腻子）
	29.6
	㎡
	人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。
如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。

	2
	顶面乳胶漆
	29.6
	㎡
	人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。

	3
	墙面基层处理
	58.8
	㎡
	原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。

	4
	长条灯
	2
	套
	雷士照明

	5
	护墙板（墙面饰板）
	58.8
	㎡
	8mm护墙板

	6
	免漆实木垭口套线
	8.4
	m
	材质：以实木为基材
工艺：表面经过免漆处理无需现场刷漆

	7
	新砌240墙体
	16.5
	㎡
	加气块砖新砌240mm厚墙体，新砌墙体两侧水泥砂浆重新批荡找平。

	8
	铺贴地砖（800*800地砖）
	22.8
	㎡
	人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护。

	9
	铺贴过门石
	1.8
	m
	根据设计图纸确定过门石位置、尺寸及高度

	三
	楼梯间

	1
	墙面基层处理
	36.75
	㎡
	原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。

	2
	粉墙（墙面饰板）
	36.75
	㎡
	加固找平打磨，乳胶漆

	3
	304不锈钢楼梯扶手
	9.1
	m
	304不锈钢楼梯扶手

	4
	断桥铝窗户
	2.475
	㎡
	定制成品90断桥铝型材平开窗。

	5
	铺贴楼梯踏步砖（1300*350地砖）
	16.5
	㎡
	人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护。

	四
	档案室

	1
	顶面粉刷石膏层
	19.21
	㎡
	人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。
如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。

	2
	顶面乳胶漆
	19.21
	㎡
	人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。

	3
	墙面基层处理
	77.5
	㎡
	原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。

	4
	长条灯
	10
	套
	雷士照明

	5
	护墙板（墙面饰板）
	77.5
	㎡
	8mm护墙板

	6
	免漆实木窗套线
	23.4
	m
	材质：以实木为基材工艺：表面经过免漆处理无需现场刷漆

	7
	[bookmark: OLE_LINK1]免漆实木套装门
	1
	套
	门扇采用实木复合结构，门芯填充为香杉木指接材或桥洞力学板，严禁使用蜂窝纸、密度板等劣质填充物。门扇厚度 ≥ 45mm，门套板材厚度 ≥ 18mm，门套线厚度 ≥ 8mm。尺寸：920mm*2023mm

	8
	断桥铝窗户
	6.5
	㎡
	定制成品90断桥铝型材平开窗。

	9
	[bookmark: OLE_LINK2]卷帘
	6.5
	㎡
	高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款）

	10
	新砌240墙体
	28.5
	㎡
	加气块砖新砌240mm厚墙体，新砌墙体两侧水泥砂浆重新批荡找平

	11
	铺贴地砖（800*800地砖）
	25.84
	㎡
	人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护。

	12
	铺贴过门石
	1
	m
	根据设计图纸确定过门石位置、尺寸及高度

	五
	办公室1

	1
	顶面粉刷石膏层
	33.7
	㎡
	人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。
如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。

	2
	顶面乳胶漆
	33.7
	㎡
	人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。

	3
	墙面基层处理
	98.45
	㎡
	原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。

	4
	LED条形平板灯
	6
	套
	雷士照明

	5
	护墙板（墙面饰板）
	98.45
	㎡
	8mm护墙板

	6
	免漆实木窗套线
	25.68
	m
	材质：以实木为基材
工艺：表面经过免漆处理无需现场刷漆

	7
	不锈钢门套线
	6
	m
	304不锈钢拉丝哑光质感 尺寸：10~20mm宽

	8
	钢化玻璃对开门
	1
	套
	304不锈钢拉丝哑光质感 尺寸：1600mm*2100mm

	9
	断桥铝窗户
	5.6
	㎡
	定制成品90断桥铝型材平开窗。

	10
	卷帘
	5.6
	㎡
	高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款）

	11
	新砌240墙体
	11.76
	㎡
	加气块砖新砌240mm厚墙体，新砌墙体两侧水泥砂浆重新批荡找平

	12
	铺贴地砖（800*800地砖）
	29.7
	㎡
	人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护。

	六
	办公室2

	1
	顶面粉刷石膏层
	18.15
	㎡
	人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。
如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。

	2
	顶面乳胶漆
	18.15
	㎡
	人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。

	3
	墙面基层处理
	77.44
	㎡
	原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。

	4
	LED长条灯
	8
	套
	雷士照明

	5
	护墙板（墙面饰板）
	77.44
	㎡
	8mm护墙板

	6
	免漆实木窗套线
	31.8
	m
	材质：以实木为基材、工艺：表面经过免漆处理无需现场刷漆

	7
	不锈钢门套线
	6
	m
	304不锈钢拉丝哑光质感 尺寸：10~20mm宽

	8
	钢化玻璃对开门
	1
	套
	304不锈钢拉丝哑光质感 尺寸：1600mm*2400mm

	9
	断桥铝窗户
	14
	㎡
	定制成品90断桥铝型材平开窗。

	10
	卷帘
	14
	㎡
	高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款）

	11
	地面找平
	35.9
	㎡
	清理基层 → 检查平整度（激光水平仪）→ 涂刷界面剂 → 混合找平材料 → 摊铺抹平

	12
	铺贴地砖（800*800地砖）
	36.1
	㎡
	人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护。

	13
	铺贴过门石
	1.8
	m
	根据设计图纸确定过门石位置、尺寸及高度

	七
	储藏间

	1
	玻璃门
	1
	套
	极窄铝合金边框：现代简约风格首选、优先选钢化玻璃（安全、强度高）尺寸1702mm*630mm

	2
	断桥铝窗户
	0.65
	㎡
	定制成品90断桥铝型材平开窗。

	八
	卫生间

	1
	新砌240墙体
	10.8
	㎡
	加气块砖新砌240mm厚墙体，新砌墙体两侧水泥砂浆重新批荡找平

	2
	300X300铝扣板吊顶
	6.3
	㎡
	定制1.8厚集成铝扣板吊顶。

	3
	300X300LED平板灯
	3
	套
	雷士照明

	4
	免漆实木套装门
	1
	套
	门扇采用实木复合结构，门芯填充为香杉木指接材或桥洞力学板，严禁使用蜂窝纸、密度板等劣质填充物。门扇厚度 ≥ 45mm，门套板材厚度 ≥ 18mm，门套线厚度 ≥ 8mm。970mm*2030mm

	5
	蹲便区域做抬高
	1
	㎡
	1、600厚发泡混凝土，
2、100厚 C30混凝土抹面压光。

	6
	卫生间墙地面防水（涂刷三遍厚度约1.5mm）德高防水
	15.8
	㎡
	人工清理基层→墙面预湿→防水材料搅拌→防水材料涂刷两遍→养护。
卫生间轻质隔墙或空心板墙面应满涂防水，涂刷高度为1200mm。

	7
	铺贴地砖（400*800地砖）
	7.6
	㎡
	人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护。

	8
	　卫生间墙面贴瓷砖
（800*400地砖薄贴）
	35
	㎡
	人工清理瓷砖表面→墙面找平层检查→测量定位→材料预排→标高定位→瓷砖粘合剂搅拌→披挂粘合剂→瓷砖粘贴→表面清理→勾缝→修缝→清理→养护

	9
	铺贴过门石
	1
	m
	根据设计图纸确定过门石位置、尺寸及高度

	10
	卫生间水泥砂浆砌筑包立管
	3
	m
	人工进行测量定位→弹线→50mm厚加气砖采用水泥砂浆错缝砌筑→每400mm墙面植Φ6mm钢筋通长设置

	11
	厕间隔断
	6.9
	㎡
	采用抗倍特板（康贝特板），厚度≥12mm，防水防潮、耐撞击、耐酸碱、不易变形；颜色由甲方确认。五金配件为 304 不锈钢，含合页、门锁、支撑脚、拉手、防撞胶垫；门锁带应急开启功能。

	12
	洗手台
	1
	项
	台面：石英石 / 人造石台面，厚度≥20mm，一体打磨圆弧挡水边，防溅水；台下盆陶瓷盆，釉面光滑致密、易清洁。配套：含冷热水龙头、下水器、下水软管、角阀、进水软管；支架牢固，台面水平，给排水连接严密不渗漏。箭牌 ARROW、九牧 JOMOO，

	13
	镜子
	1
	项
	材质：高清浮法银镜，厚度≥5mm，背面防水防锈漆，四边精磨圆角，防爆背漆。安装：配套专用镜钉 / 免钉挂件，安装平整牢固，无歪斜；尺寸结合洗手台现场定制。

	14
	小便器
	1
	项
	类型：挂墙式陶瓷感应小便器（如需落地式我可以改），高温陶瓷一体成型，抗菌自洁釉面，吸水率≤0.5%，防溅、不易挂污，方便保洁；冲水：红外自动感应冲水，无接触使用；具备24 小时定时自动冲水功能，防止存水返臭；二级水效，单次冲水量≤1.5L，节水；供电：支持 AC220V 交流供电（优先推荐，稳定耐用），也可兼容电池款；感应器抗误触发，感应距离可调；箭牌、九牧、恒洁、法恩莎

	15
	蹲便器
	1
	项
	材质：陶瓷蹲便器，高温烧制，釉面光滑、防污易洁、吸水率达标；带存水弯（或配套防臭水封）。配套：含高 / 低水箱（甲方选定款式）、进水阀、排水配件、密封圈；安装坡度合理，排污通畅，无返味。箭牌 ARROW、九牧 JOMOO，

	16
	拖把池
	1
	项
	材质：陶瓷一体拖把池，釉面厚实、耐脏抗污；自带排水口，配套下水、存水防臭组件。安装：固定稳固，周边打防霉密封胶，排水迅速不积水。箭牌 ARROW或九牧 JOMOO，

	17
	换气扇
	1
	项
	类型：管道式 / 天花板吸顶换气扇，220V，噪音低、风量大；带止回阀，防止回风倒灌。配套：含排风管、密封接头、固定配件，接线规范，接地可靠，开关联动，运转平稳无异常震动。

	18
	地漏
	1
	项
	材质：304 不锈钢 / 黄铜地漏，深水封防臭结构，防蚊虫、防返味；过滤网可拆卸，方便清理杂物。安装：地漏顶面与地面找平，周边防水收边到位，排水快速不积水。九牧、潜水艇、返必克

	19
	断桥铝窗户
	0.88
	㎡
	定制成品90断桥铝型材平开窗。

	20
	卷帘
	0.88
	㎡
	高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款）

	二层

	一
	走廊

	1
	顶面粉刷石膏层
	18.95
	㎡
	人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。
如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。

	2
	顶面乳胶漆
	18.95
	㎡
	人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。

	3
	墙面基层处理
	19.2
	㎡
	原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。

	4
	LED条形平板灯
	2
	套
	雷士照明

	5
	粉墙（墙面饰板）
	19.2
	㎡
	加固找平打磨，乳胶漆

	6
	铺贴地砖（800*800地砖）
	16.65
	㎡
	人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护。

	7
	铺贴过门石
	1
	m
	根据设计图纸确定过门石位置、尺寸及高度

	二
	楼梯间

	1
	墙面基层处理
	38.11
	㎡
	原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。

	2
	粉墙（墙面饰板）
	38.11
	㎡
	加固找平打磨，乳胶漆

	3
	304不锈钢扶手
	8.8
	m
	304不锈钢楼梯扶手

	4
	断桥铝窗户
	2.475
	㎡
	定制成品90断桥铝型材平开窗。

	5
	铺贴楼梯踏步砖（1300*350地砖）
	15.24
	㎡
	人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护。

	三
	办公室1

	1
	顶面粉刷石膏层（含普通腻子）
	33.51
	㎡
	人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。
如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。

	2
	顶面乳胶漆
	33.51
	㎡
	人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。

	3
	墙面基层处理
	66.8
	㎡
	原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。

	4
	LED条形平板灯
	4
	套
	雷士照明

	5
	粉墙（墙面饰板）
	66.8
	㎡
	加固找平打磨，乳胶漆

	6
	免漆实木窗套线
	23.4
	m
	材质：以实木为基材工艺：表面经过免漆处理无需现场刷漆

	7
	玻璃隔断
	19.92
	㎡
	玻璃：10mm/12mm 厚钢化清玻，带 3C 认证，边角精磨倒角，防止划伤；可局部磨砂（高度 1.0–1.2m 磨砂带，甲方确认图样），执行 GB15763.2 标准型材：铝合金高隔型材，壁厚≥1.2mm，表面静电粉末喷涂 / 阳极氧化，颜色甲方确认；结构稳固、可拆装配套：安装：垂直平整，缝隙均匀，打中性防霉硅酮密封胶；完工后无晃动、异响；包含测量、深化、加工、运输、安装、成品保护、垃圾清运、隔音：单玻隔音约 30dB 左右尺寸：960*2760、5540*2760

	8
	玻璃地弹门
	1
	套
	尺寸：900*2200

	9
	断桥铝窗户
	9.3
	㎡
	定制成品90断桥铝型材平开窗。

	10
	卷帘
	9.3
	㎡
	高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款）

	11
	铺贴地砖（800*800地砖）
	25.84
	㎡
	人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护。

	12
	铺贴过门石
	1
	m
	根据设计图纸确定过门石位置、尺寸及高度

	四
	办公室2

	1
	新砌120墙体
	7.68
	㎡
	加气块砖新砌120mm厚墙体，新砌墙体两侧水泥砂浆重新批荡找平

	2
	双层石膏板直线吊顶
	22.44
	㎡
	精品专用50轻钢龙骨框架，9.5mm石膏板饰面自攻丝固定。
造型部分使用欧松板或奥松板制作。

	3
	顶面粉刷石膏层
	37.17
	㎡
	人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。
如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。

	4
	顶面乳胶漆
	37.17
	㎡
	人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。

	5
	墙面基层处理
	73.7
	㎡
	原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。

	6
	LED条形平板灯
	8
	套
	雷士照明

	7
	粉墙（墙面饰板）
	73.7
	㎡
	加固找平打磨，乳胶漆

	8
	免漆实木窗套线
	15.56
	m
	材质：以实木为基材工艺：表面经过免漆处理无需现场刷漆

	9
	不锈钢门套线
	6
	m
	材质：以实木为基材工艺：表面经过免漆处理无需现场刷漆

	10
	钢化玻璃对开门
	1
	套
	304不锈钢拉丝哑光质感 尺寸：1600mm*2100mm

	11
	断桥铝窗户
	4.1
	㎡
	定制成品90断桥铝型材平开窗。

	12
	卷帘
	4.1
	㎡
	高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款）

	13
	铺贴地砖（800*800地砖）
	31.18
	㎡
	人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护


	14
	铺贴过门石
	1.8
	m
	

	五
	办公室3

	1
	双层石膏板直线吊顶
	4
	㎡
	精品专用50轻钢龙骨框架，9.5mm石膏板饰面自攻丝固定。
造型部分使用欧松板或奥松板制作。

	2
	顶面粉刷石膏层（含普通腻子）
	32.81
	㎡
	人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。
如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。

	3
	顶面乳胶漆
	32.81
	㎡
	人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。

	4
	墙面基层处理
	67.78
	㎡
	原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。

	5
	LED条形平板灯
	6
	套
	雷士照明

	6
	粉墙（墙面饰板）
	67.78
	㎡
	加固找平打磨，乳胶漆

	7
	免漆实木窗套线
	7.8
	m
	材质：以实木为基材工艺：表面经过免漆处理无需现场刷漆

	8
	免漆实木套装门
	1
	套
	门扇采用实木复合结构，门芯填充为香杉木指接材或桥洞力学板，严禁使用蜂窝纸、密度板等劣质填充物。门扇厚度 ≥ 45mm，门套板材厚度 ≥ 18mm，门套线厚度 ≥ 8mm。尺寸：1000mm*2400mm

	9
	断桥铝窗户
	3.1
	㎡
	定制成品90断桥铝型材平开窗。

	10
	卷帘
	3.1
	㎡
	高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款）

	11
	铺贴地砖（800*800地砖）
	26.79
	㎡
	人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护


	12
	铺贴过门石
	1
	m
	根据设计图纸确定过门石位置、尺寸及高度

	13
	新砌240墙体
	23.24
	㎡
	加气块砖新砌240mm厚墙体，新砌墙体两侧水泥砂浆重新批荡找平

	14
	顶部整修
	7.7
	㎡
	玻璃房顶整修

	六
	办公室4

	1
	顶面粉刷石膏层
	19.54
	㎡
	人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。
如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。

	2
	顶面乳胶漆
	19.54
	㎡
	人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。

	3
	墙面基层处理
	46.46
	㎡
	原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。

	4
	LED条形平板灯
	4
	套
	雷士照明

	5
	粉墙（墙面饰板）
	46.46
	㎡
	加固找平打磨，乳胶漆

	6
	免漆实木窗套线
	15.6
	m
	材质：以实木为基材工艺：表面经过免漆处理无需现场刷漆

	7
	免漆实木套装门
	1
	套
	门扇采用实木复合结构，门芯填充为香杉木指接材或桥洞力学板，严禁使用蜂窝纸、密度板等劣质填充物。门扇厚度 ≥ 45mm，门套板材厚度 ≥ 18mm，门套线厚度 ≥ 8mm。尺寸：1000mm*2400mm

	8
	断桥铝窗户
	5.5
	㎡
	定制成品90断桥铝型材平开窗。

	9
	卷帘
	5.5
	㎡
	高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款）

	10
	铺贴地砖（800*800地砖）
	17.4
	㎡
	人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护


	11
	铺贴过门石
	1
	m
	根据设计图纸确定过门石位置、尺寸及高度

	七
	卫生间

	1
	新砌240墙体
	10.8
	㎡
	加气块砖新砌240mm厚墙体，新砌墙体两侧水泥砂浆重新批荡找平

	2
	300X300铝扣板吊顶
	6.3
	㎡
	定制1.8厚集成铝扣板吊顶。

	3
	300X300LED平板灯
	3
	套
	雷士照明

	4
	免漆实木套装门
	1
	套
	门扇采用实木复合结构，门芯填充为香杉木指接材或桥洞力学板，严禁使用蜂窝纸、密度板等劣质填充物。门扇厚度 ≥ 45mm，门套板材厚度 ≥ 18mm，门套线厚度 ≥ 8mm。尺寸：1000mm*2400mm

	5
	蹲便区域做抬高
	1
	㎡
	1、600厚发泡混凝土，
2、100厚 C30混凝土抹面压光。

	6
	卫生间墙地面防水（涂刷三遍厚度约1.5mm）德高防水
	15.8
	㎡
	人工清理基层→墙面预湿→防水材料搅拌→防水材料涂刷两遍→养护。
卫生间轻质隔墙或空心板墙面应满涂防水，涂刷高度为1200mm。

	7
	铺贴地砖（400*800地砖）
	7.6
	㎡
	人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护。

	8
	卫生间墙面贴瓷砖
（800*400地砖薄贴）
	35
	㎡
	人工清理瓷砖表面→墙面找平层检查→测量定位→材料预排→标高定位→瓷砖粘合剂搅拌→披挂粘合剂→瓷砖粘贴→表面清理→勾缝→修缝→清理→养护

	9
	铺贴过门石
	1
	m
	根据设计图纸确定过门石位置、尺寸及高度

	10
	卫生间水泥砂浆砌筑包立管
	3
	m
	人工进行测量定位→弹线→50mm厚加气砖采用水泥砂浆错缝砌筑→每400mm墙面植Φ6mm钢筋通长设置

	11
	厕间隔断
	6.9
	㎡
	采用抗倍特板（康贝特板），厚度≥12mm，防水防潮、耐撞击、耐酸碱、不易变形；颜色由甲方确认。五金配件为 304 不锈钢，含合页、门锁、支撑脚、拉手、防撞胶垫；门锁带应急开启功能。

	12
	洗手台
	1
	项
	台面：石英石 / 人造石台面，厚度≥20mm，一体打磨圆弧挡水边，防溅水；台下盆陶瓷盆，釉面光滑致密、易清洁。配套：含冷热水龙头、下水器、下水软管、角阀、进水软管；支架牢固，台面水平，给排水连接严密不渗漏。箭牌 ARROW、九牧 JOMOO，

	13
	镜子
	1
	项
	材质：高清浮法银镜，厚度≥5mm，背面防水防锈漆，四边精磨圆角，防爆背漆。安装：配套专用镜钉 / 免钉挂件，安装平整牢固，无歪斜；尺寸结合洗手台现场定制。

	14
	蹲便器
	1
	项
	材质：陶瓷蹲便器，高温烧制，釉面光滑、防污易洁、吸水率达标；带存水弯（或配套防臭水封）。配套：含高 / 低水箱（甲方选定款式）、进水阀、排水配件、密封圈；安装坡度合理，排污通畅，无返味。箭牌 ARROW、九牧 JOMOO，

	15
	拖把池
	1
	项
	材质：陶瓷一体拖把池，釉面厚实、耐脏抗污；自带排水口，配套下水、存水防臭组件。安装：固定稳固，周边打防霉密封胶，排水迅速不积水。箭牌 ARROW、九牧 JOMOO，

	16
	换气扇
	1
	项
	类型：管道式 / 天花板吸顶换气扇，220V，噪音低、风量大；带止回阀，防止回风倒灌。配套：含排风管、密封接头、固定配件，接线规范，接地可靠，开关联动，运转平稳无异常震动。

	17
	地漏
	1
	项
	材质：304 不锈钢 / 黄铜地漏，深水封防臭结构，防蚊虫、防返味；过滤网可拆卸，方便清理杂物。安装：地漏顶面与地面找平，周边防水收边到位，排水快速不积水。九牧、潜水艇、返必克

	18
	断桥铝窗户
	0.88
	㎡
	定制成品90断桥铝型材平开窗。

	19
	卷帘
	0.88
	㎡
	高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款）

	八
	储藏间

	1
	顶面粉刷石膏层
	4.8
	㎡
	人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。
如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。

	2
	顶面乳胶漆
	4.8
	㎡
	人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。

	3
	墙面基层处理
	29.6
	㎡
	原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。

	4
	600X600LED平板灯
	2
	套
	雷士照明

	5
	免漆实木套装门
	1
	套
	门扇采用实木复合结构，门芯填充为香杉木指接材或桥洞力学板，严禁使用蜂窝纸、密度板等劣质填充物。门扇厚度 ≥ 45mm，门套板材厚度 ≥ 18mm，门套线厚度 ≥ 8mm。尺寸：772mm*2072mm

	6
	窗户整改含窗户
	3.5
	㎡
	含弧形口改方形口，定制成品90断桥铝型材平开窗。

	7
	卷帘
	3.5
	㎡
	高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款）

	三层

	一
	走廊

	1
	双层石膏板造型吊顶
	9.9
	㎡
	精品专用50轻钢龙骨框架，9.5mm石膏板饰面自攻丝固定。
造型部分使用欧松板或奥松板制作。

	2
	顶面粉刷石膏层（含普通腻子）
	11.6
	㎡
	人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。
如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。

	3
	顶面乳胶漆
	11.6
	㎡
	人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。

	4
	墙面基层处理
	26.36
	㎡
	原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。

	5
	LED条形平板灯
	4
	套
	雷士照明

	6
	粉墙（墙面饰板）
	26.26
	㎡
	加固找平打磨，乳胶漆

	7
	铺贴地砖（800*800地砖）
	9.9
	㎡
	人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护。

	二
	楼梯间

	1
	双层石膏板造型吊顶
	5.13
	㎡
	精品专用50轻钢龙骨框架，9.5mm石膏板饰面自攻丝固定。造型部分使用欧松板或奥松板制作。

	2
	墙面基层处理
	38.11
	㎡
	原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。

	3
	粉墙（墙面饰板）
	38.11
	㎡
	加固找平打磨，乳胶漆

	4
	304不锈钢楼梯扶手
	10.51
	㎡
	304不锈钢楼梯扶手

	5
	断桥铝窗户
	2.475
	㎡
	定制成品90断桥铝型材平开窗。

	6
	铺贴楼梯踏步砖（1300*350地砖）
	9.13
	㎡
	人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护。

	三
	办公室1

	1
	双层石膏板造型吊顶
	26.83
	㎡
	精品专用50轻钢龙骨框架，9.5mm石膏板饰面自攻丝固定。
造型部分使用欧松板或奥松板制作。

	2
	双层石膏板平面吊顶
	6.6
	㎡
	精品专用50轻钢龙骨框架，9.5mm石膏板饰面自攻丝固定。
造型部分使用欧松板或奥松板制作。

	3
	顶面粉刷石膏层
	36.33
	㎡
	人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。
如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。

	4
	顶面乳胶漆
	36.33
	㎡
	人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。

	5
	墙面基层处理
	65.8
	㎡
	原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。

	6
	粉墙（墙面饰板）
	65.8
	㎡
	加固找平打磨，乳胶漆

	7
	LED条形平板灯
	7
	套
	雷士照明

	8
	免漆实木窗套线
	23.4
	m
	材质：以实木为基材工艺：表面经过免漆处理无需现场刷漆

	9
	玻璃隔断
	24.32
	㎡
	玻璃：10mm/12mm 厚钢化清玻，带 3C 认证，边角精磨倒角，防止划伤；可局部磨砂（高度 1.0–1.2m 磨砂带，甲方确认图样），执行 GB15763.2 标准型材：铝合金高隔型材，壁厚≥1.2mm，表面静电粉末喷涂 / 阳极氧化，颜色甲方确认；结构稳固、可拆装配套：安装：垂直平整，缝隙均匀，打中性防霉硅酮密封胶；完工后无晃动、异响；包含测量、深化、加工、运输、安装、成品保护、垃圾清运、隔音：单玻隔音约 30dB 左右尺寸：960*2760、5540*2760

	10
	玻璃地弹门
	1
	套
	尺寸：900*2200

	11
	断桥铝窗户
	9.3
	㎡
	定制成品90断桥铝型材平开窗。

	12
	卷帘
	9.3
	㎡
	高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款）

	13
	铺贴地砖（800*800地砖）
	33.5
	㎡
	人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护


	14
	铺贴过门石
	1
	m
	根据设计图纸确定过门石位置、尺寸及高度

	四
	办公室2

	1
	新砌120墙体
	7.68
	㎡
	加气块砖新砌120mm厚墙体，新砌墙体两侧水泥砂浆重新批荡找平。

	2
	双层石膏板直线吊顶
	14.64
	㎡
	精品专用50轻钢龙骨框架，9.5mm石膏板饰面自攻丝固定。
造型部分使用欧松板或奥松板制作。

	3
	双层石膏板造型吊顶
	10.3
	㎡
	精品专用50轻钢龙骨框架，9.5mm石膏板饰面自攻丝固定。
造型部分使用欧松板或奥松板制作。

	4
	顶面粉刷石膏层
	16.36
	㎡
	人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。
如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。

	5
	顶面乳胶漆
	16.36
	㎡
	人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。

	6
	墙面基层处理
	46.85
	㎡
	原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。

	7
	粉墙（墙面饰板）
	46.85
	㎡
	加固找平打磨，乳胶漆

	8
	LED条形平板灯
	4
	套
	雷士照明

	9
	免漆实木窗套线
	7.8
	m
	材质：以实木为基材工艺：表面经过免漆处理无需现场刷漆

	10
	免漆实木套装门
	1
	套
	门扇采用实木复合结构，门芯填充为香杉木指接材或桥洞力学板，严禁使用蜂窝纸、密度板等劣质填充物。门扇厚度 ≥ 45mm，门套板材厚度 ≥ 18mm，门套线厚度 ≥ 8mm。尺寸：1000mm*2400mm

	11
	断桥铝窗户
	3.3
	㎡
	定制成品90断桥铝型材平开窗。

	12
	卷帘
	3.3
	㎡
	高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款）

	13
	铺贴地砖（800*800地砖）
	13.31
	㎡
	人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护


	14
	铺贴过门石
	1
	m
	

	五
	办公室3

	1
	新砌240墙体
	10.75
	㎡
	加气块砖新砌120mm厚墙体，新砌墙体两侧水泥砂浆重新批荡找平。

	2
	双层石膏板直线吊顶
	13.44
	㎡
	精品专用50轻钢龙骨框架，9.5mm石膏板饰面自攻丝固定。
造型部分使用欧松板或奥松板制作。

	3
	双层石膏板造型吊顶
	8.2
	㎡
	精品专用50轻钢龙骨框架，9.5mm石膏板饰面自攻丝固定。
造型部分使用欧松板或奥松板制作。

	4
	顶面粉刷石膏层
	13.2
	㎡
	人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。
如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。

	5
	顶面乳胶漆
	13.2
	㎡
	人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。

	6
	墙面基层处理
	43
	㎡
	原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。

	7
	粉墙（墙面饰板）
	43
	㎡
	加固找平打磨，乳胶漆

	8
	LED条形平板灯
	4
	套
	雷士照明

	9
	免漆实木窗套线
	7.98
	m
	材质：以实木为基材工艺：表面经过免漆处理无需现场刷漆

	10
	免漆实木套装门
	1
	套
	门扇采用实木复合结构，门芯填充为香杉木指接材或桥洞力学板，严禁使用蜂窝纸、密度板等劣质填充物。门扇厚度 ≥ 45mm，门套板材厚度 ≥ 18mm，门套线厚度 ≥ 8mm。尺寸：1000mm*2400mm

	11
	玻璃隔断
	5.81
	㎡
	玻璃：10mm/12mm 厚钢化清玻，带 3C 认证，边角精磨倒角，防止划伤；可局部磨砂（高度 1.0–1.2m 磨砂带，甲方确认图样），执行 GB15763.2 标准型材：铝合金高隔型材，壁厚≥1.2mm，表面静电粉末喷涂 / 阳极氧化，颜色甲方确认；结构稳固、可拆装配套：安装：垂直平整，缝隙均匀，打中性防霉硅酮密封胶；完工后无晃动、异响；包含测量、深化、加工、运输、安装、成品保护、垃圾清运、隔音：单玻隔音约 30dB 左右

	12
	玻璃地弹门
	1
	套
	尺寸：900*2200

	13
	断桥铝窗户
	2.9
	㎡
	定制成品90断桥铝型材平开窗。

	14
	卷帘
	2.9
	㎡
	高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款）

	15
	铺贴地砖（800*800地砖）
	11.3
	㎡
	人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护


	16
	铺贴过门石
	1
	m
	根据设计图纸确定过门石位置、尺寸及高度

	六
	卫生间

	1
	新砌240墙体
	10.8
	㎡
	加气块砖新砌240mm厚墙体，新砌墙体两侧水泥砂浆重新批荡找平

	2
	300X300铝扣板吊顶
	6.3
	㎡
	定制1.8厚集成铝扣板吊顶。

	3
	300X300LED平板灯
	3
	套
	雷士照明

	4
	免漆实木套装门
	1
	套
	门扇采用实木复合结构，门芯填充为香杉木指接材或桥洞力学板，严禁使用蜂窝纸、密度板等劣质填充物。门扇厚度 ≥ 45mm，门套板材厚度 ≥ 18mm，门套线厚度 ≥ 8mm。970mm*2030mm

	5
	蹲便区域做抬高
	1
	㎡
	1、600厚发泡混凝土，
2、100厚 C30混凝土抹面压光。

	6
	卫生间墙地面防水（涂刷三遍厚度约1.5mm）德高防水
	15.8
	㎡
	人工清理基层→墙面预湿→防水材料搅拌→防水材料涂刷两遍→养护。
卫生间轻质隔墙或空心板墙面应满涂防水，涂刷高度为1200mm。

	7
	铺贴地砖（400*800地砖）
	7.6
	㎡
	人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护。

	8
	　卫生间墙面贴瓷砖
（800*400地砖薄贴）
	35
	㎡
	人工清理瓷砖表面→墙面找平层检查→测量定位→材料预排→标高定位→瓷砖粘合剂搅拌→披挂粘合剂→瓷砖粘贴→表面清理→勾缝→修缝→清理→养护

	9
	铺贴过门石
	1
	m
	根据设计图纸确定过门石位置、尺寸及高度

	10
	卫生间水泥砂浆砌筑包立管
	3
	m
	人工进行测量定位→弹线→50mm厚加气砖采用水泥砂浆错缝砌筑→每400mm墙面植Φ6mm钢筋通长设置

	11
	厕间隔断
	6.9
	㎡
	采用抗倍特板（康贝特板），厚度≥12mm，防水防潮、耐撞击、耐酸碱、不易变形；颜色由甲方确认。五金配件为 304 不锈钢，含合页、门锁、支撑脚、拉手、防撞胶垫；门锁带应急开启功能。

	12
	洗手台
	1
	项
	台面：石英石 / 人造石台面，厚度≥20mm，一体打磨圆弧挡水边，防溅水；台下盆陶瓷盆，釉面光滑致密、易清洁。配套：含冷热水龙头、下水器、下水软管、角阀、进水软管；支架牢固，台面水平，给排水连接严密不渗漏。箭牌 ARROW、九牧 JOMOO，

	13
	镜子
	1
	项
	材质：高清浮法银镜，厚度≥5mm，背面防水防锈漆，四边精磨圆角，防爆背漆。安装：配套专用镜钉 / 免钉挂件，安装平整牢固，无歪斜；尺寸结合洗手台现场定制。

	14
	小便器
	1
	项
	类型：挂墙式陶瓷感应小便器（如需落地式我可以改），高温陶瓷一体成型，抗菌自洁釉面，吸水率≤0.5%，防溅、不易挂污，方便保洁；冲水：红外自动感应冲水，无接触使用；具备24 小时定时自动冲水功能，防止存水返臭；二级水效，单次冲水量≤1.5L，节水；供电：支持 AC220V 交流供电（优先推荐，稳定耐用），也可兼容电池款；感应器抗误触发，感应距离可调；箭牌、九牧、恒洁、法恩莎

	15
	蹲便器
	1
	项
	材质：陶瓷蹲便器，高温烧制，釉面光滑、防污易洁、吸水率达标；带存水弯（或配套防臭水封）。配套：含高 / 低水箱（甲方选定款式）、进水阀、排水配件、密封圈；安装坡度合理，排污通畅，无返味。箭牌 ARROW、九牧 JOMOO，

	16
	拖把池
	1
	项
	材质：陶瓷一体拖把池，釉面厚实、耐脏抗污；自带排水口，配套下水、存水防臭组件。安装：固定稳固，周边打防霉密封胶，排水迅速不积水。箭牌 ARROW、九牧 JOMOO，

	17
	换气扇
	1
	项
	类型：管道式 / 天花板吸顶换气扇，220V，噪音低、风量大；带止回阀，防止回风倒灌。配套：含排风管、密封接头、固定配件，接线规范，接地可靠，开关联动，运转平稳无异常震动。

	18
	地漏
	1
	项
	材质：304 不锈钢 / 黄铜地漏，深水封防臭结构，防蚊虫、防返味；过滤网可拆卸，方便清理杂物。安装：地漏顶面与地面找平，周边防水收边到位，排水快速不积水。九牧、潜水艇、返必克

	19
	断桥铝窗户
	0.88
	㎡
	定制成品90断桥铝型材平开窗。

	20
	卷帘
	0.88
	㎡
	高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款）

	七
	储藏间

	1
	顶面粉刷石膏层
	4.8
	㎡
	人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。
如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。

	2
	顶面乳胶漆
	4.8
	㎡
	人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。

	3
	墙面基层处理
	29.6
	㎡
	原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。

	4
	600X600LED平板灯
	1
	套
	雷士照明

	5
	免漆实木套装门
	1
	套
	门扇采用实木复合结构，门芯填充为香杉木指接材或桥洞力学板，严禁使用蜂窝纸、密度板等劣质填充物。门扇厚度 ≥ 45mm，门套板材厚度 ≥ 18mm，门套线厚度 ≥ 8mm。尺寸：1000mm*2400mm

	6
	窗户整改含窗户
	3.5
	㎡
	含弧形口改方形口，定制成品90断桥铝型材平开窗。

	7
	卷帘
	3.5
	㎡
	高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款）

	八
	露台

	1
	铁艺栏杆
	7.98
	m
	定制成品铁艺栏杆

	2
	铺贴防滑砖（600*600地砖）
	5.3
	㎡
	人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护

	3
	铺贴过门石
	1
	m
	根据设计图纸确定过门石位置、尺寸及高度

	其他项目

	1
	二次墙体拆除
	1
	项
	施工前由承包人复核图纸，先区分承重墙、剪力墙、梁柱，严禁拆除、切割、打凿建筑承重构件；提前向物业报备，办理装修许可；拆除前核对墙内水电、消防、弱电管线，对需要保留的管线、线管、设备做包裹保护，防止损坏。

	2
	电路改造
	412.35
	㎡
	照明回路：BV 1.5mm²、普通插座回路：BV 2.5mm²、空调、大功率设备（饮水机、充电桩预留、服务器）独立回路：BV 4mm²地线同回路线径，黄绿双色，严禁混用；所有电线为阻燃国标铜芯，带 3C 标识，拒绝非标铜包铝。弱电网线：六类非屏蔽千兆网线，支持千兆传输，每个信息点单独布线，不串接。

	3
	水路改造
	18.75
	㎡
	仅冷水供水，采用 PPR 冷水管，S3.2 系列，蓝色标识；常规主管 De25（6 分），点位多、距离远主管可用 De32；原厂配套管件，不同品牌管件不混用。 排水采用 UPVC 排水管，联塑、中财、公元同等档次及以上。

	4
	保洁费
	431.1
	㎡
	全面清理现场遗留浮尘、腻子粉、木屑、水泥渣、胶痕、油漆斑点；玻璃、玻璃隔断、玻璃地弹门清洁：擦净玻璃、清理胶印、窗框、轨道槽灰尘；卫生间：隔断、洗手台、镜子、蹲便器、小便器、拖把池、地漏、瓷砖墙面地面清洁除垢；地面：地砖除尘、除水泥点；踢脚线、门框、开关面板、底盒周边清理；所有柜体表面、五金件擦拭清洁；清洁垃圾装袋，转运至物业指定垃圾堆放点

	5
	搬运费
	1
	项
	本项目所有材料：隔墙板材、玻璃、型材、管材、电线、洁具、隔断、五金、辅材等，从物业允许卸货点搬运至施工楼层、作业点位；包含电梯搬运 / 人工步梯搬运（报价单位自行踏勘现场，充分考虑电梯大小、载重、是否限时使用、夜间搬运等条件，相关风险含在报价内）；材料到场后卸车、转运、堆放至施工区域，做好成品保护；材料堆放整齐，不占用消防通道，服从物业管理；

	6
	垃圾清运
	1
	项
	清运范围：本工程墙体拆除、水电开槽、隔断加工、装修施工产生的全部建筑垃圾；不含生活垃圾；垃圾先归集至物业指定堆放点，再装车外运。运输资质：承运单位具备郑州建筑垃圾运输备案资质，车辆密闭、有渣土准运手续，按城管规定路线、时段运输，所有报备、手续、消纳费全部包干在报价内。扬尘管控：装车洒水降尘，车辆全覆盖密闭，杜绝沿途遗撒、滴漏；车辆出场冲洗，符合郑州扬尘治理要求；因违规运输产生罚款、投诉全部由乙方承担。
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